**Ausschreibungstext**

****

Vorteil Schraubkanal: Kombiplatten können mit Schrauben direkt im Schraubkanal - ohne zusätzliche Schellen - montiert werden.

**FP-Schraubkanal-Pfosten Ø 48mm bituminiert**

**Aluminium Pfosten mit durchgängigen Schraubkanal, tauchbituminiert auf 80 cm Höhe, Durchmesser 48 mm, Länge ……….\*, aus hochwertigem Aluminium (AlMgSi), mit Staberdanker und Kunststoffkappe liefern.**

Fabrikat: Franken Plastik GmbH, 90763 Fürth

\* Verfügbare Längen:

- 1,50 Meter

- 2,00 Meter

- 2,50 Meter

- 3,00 Meter

Menge: .................................. Stück Preis/Stk. € ....................................

**FP-Schraubkanal-Pfosten Ø 60mm bituminiert**

**Aluminium Pfosten mit durchgängigen Schraubkanal, tauchbituminiert auf 80 cm Höhe , Durchmesser 60 mm, Länge ……….\*, aus hochwertigem Aluminium (AlMgSi), mit Staberdanker und Kunststoffkappe liefern.**

Fabrikat: Franken Plastik GmbH, 90763 Fürth

\* Verfügbare Längen:

- 1,50 Meter

- 2,00 Meter

- 2,50 Meter

- 3,00 Meter

Menge: .................................. Stück Preis/Stk. € ....................................

**Zusätzliche LV Position - Pfosten setzen**

Pfosten nach Vorgabe des Auftraggebers setzen. Überschüssiger Boden wird Eigentum des Auftragnehmers und ist auf dessen Kosten zu beseitigen.